Приложение В

# ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ;

**назначение, подбор и использование для преодоления барьеров различными категориями инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Барьер** | **Зона, на которой барьер может присутствовать** | **Значимо для категории**  (К, О-н, О-в, С-п,  С-ч, Г-п, Г-ч, У) | **Техническое средство**  **для преодоления барьера** | |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ** | | | | | |
| 1. | Перепады высот | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание Пути движения внутри здания  Зона целевого назначения Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н | «Минипандус» двусторонний (например, из  листового металла) |  |
| «Минипандус» приставной |  |
| Телескопический пандус |  |
| 2. | Отсутствие поручней с 2 сторон на  пандусах, лестницах | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание  Пути движения внутри здания, | К, О-н | Поручни |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Круглые ручки для подачи воды в  раковине | Санитарно-гигиенические помещения | К, О-в | Сенсорный смеситель |  |
| Локтевой  специализированный смеситель (с длинной ручкой) |  |
| 4. | Отсутствие поручней у раковины | Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н | Поручень для раковины |  |
| 5. | Водосборная решётка с круглыми ячейками диаметром более 1,8 см | Вход (входы) в здание  Пути движения внутри здания | О-н, С-п | Грязезащитное покрытие с  квадратными, ромбовидными  ячейками |  |
| 6. | Отсутствие поручней рядом с унитазом | Санитарно-гигиенические помещения | К | Поручень  стационарный со стороны стены и  поручень откидной со стороны свободного пространства рядом с унитазом |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Недостаточная ширина пути движения в чистоте  (в т.ч. узкий проход, проезд, дверной проём) | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание  Пути движения внутри здания Зона целевого назначения  Санитарно-гигиенические помещения | К | Кресло-коляска, габариты которой позволяют преодолеть барьер |  |
|  |  |  |  | Доводчик, |  |
|  |  |  |  | обеспечивающий |
|  |  |  |  | задержку закрывания |
|  |  |  |  | дверей не менее 5 |
|  |  |  |  | секунд |
|  |  |  |  | Устройство для |  |
| 8. | Доводчик не  функционирует | Вход (входы) в здание  Пути движения внутри здания Зона целевого назначения | К | автоматического открывания дверей (с датчиком движения) |
| Устройство для |  |
|  |  |  |  | автоматического |
|  |  |  |  | открывания дверей (с |
|  |  |  |  | кнопкой) |
|  |  | Санитарно-гигиенические |  | Поручень на дверное |  |
|  |  | помещения |  | полотно |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Отсутствие дублирования  лестниц (средствами подъема) | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание Пути движения внутри здания | К | Пандус |  |
| Подъёмная платформа |  |
| Лестничный подъёмник (лестницеход,  «скаломобиль») |  |
| **ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ** | | | | | |
| 10. | Отсутствие  информации об ОСИ | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание | Все | Информационное табло |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Большая территория ОСИ (без  информации и навигации) | Территория, прилегающая к зданию | Все | Информационный стенд  Мнемосхема |  |
| 12. | Несколько корпусов учреждения на территории (как п.11) |
| 13. | Отсутствие информации о выделенном  парковочном месте | Территория, прилегающая к зданию | Все | Знак «Парковка для инвалидов» и  трафарет для отрисовки (нанесения) знака стоянки для инвалидов на поверхности  покрытия |  |
| 14. | Отсутствие  информации о помещении | Зона целевого назначения  Санитарно-гигиенические помещения | Все | Информационно- тактильный знак |  |
| 15. | Отсутствие информации о направлении движения к  приспособленному (при наличии  нескольких  имеющихся на ОСИ) входу/зоне оказания | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание Пути движения внутри здания  Зона целевого назначения Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н, С-п | Информационный указатель (для С-п с тактильным дублированием) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | услуг/санитарно- гигиеническому  помещению |  |  |  |  |
| 16. | Отсутствие тактильной информации  (направляющей, предупреждающей) | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание Пути движения внутри здания  Зона целевого назначения Санитарно-гигиенические  помещения | С-п | Тактильные указатели (дорожные,  напольные) |  |
| 17. | Отсутствие тактильной информации об  уровне этажа на поручнях лестниц | Пути движения внутри здания | С-п | Тактильная наклейка на поручень |  |
| 18. | Кнопки в лифте не дублируются тактильными знаками | Пути движения внутри здания | С-п | Тактильная наклейка |  |
| 19. | Отсутствие контрастной  маркировки крайних ступеней лестницы | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание Пути движения внутри | С-ч | Самоклеящаяся  контрастная полоса на ступени (цветовое и/или фактурное выделение) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | здания |  | Противоскользящие накладки на ступени (контрастные) |  |
| 20. | Отсутствие контрастной  маркировки прозрачных дверных полотен | Вход (входы) в здание  Пути движения внутри здания Зона целевого назначения | С-ч | Наклейка  контрастного цвета |  |
| 21. | Информация или  способ её подачи не приспособлен для инвалидов с  нарушениями слуха | Вход (входы) в здание Пути движения внутри здания  Зона целевого назначения (кабинетная, прилавочная форма обслуживания) | Г-ч | Индукционная  система переносная |  |
| Зона целевого назначения (зальная форма  обслуживания) | Индукционная  система стационарная |  |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ** | | | | | |
| 22. | Отсутствие кнопки вызова персонала в санитарно-  гигиенических помещениях | Санитарно-гигиенические помещения | Все | Кнопка вызова персонала со шнурком |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Установленная  система закрывания дверей не позволяет открывать дверь  снаружи (шпингалет, крючок и т.д.) | Санитарно-гигиенические помещения | Все | Замок в двери, закрывающийся изнутри, с возможностью  открытия снаружи |  |
|  |  |  |  | Кнопка вызова |  |
|  |  |  |  | персонала |
| 24. | Отсутствие  возможности вызова ответственного  сотрудника при необходимости  получения помощи для преодоления барьеров | Территория, прилегающая к зданию  Вход (входы) в здание Пути движения внутри здания  Зона целевого назначения Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н, О-в, С-п, С-ч | (переговорное устройство)  для С-п с тактильным дублированием |
| Информационное табло с номером телефона  (для всех категорий |  |
|  |  |  |  | информацию отразить |
|  |  |  |  | на сайте организации) |