Приложение В

# ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ;

**назначение, подбор и использование для преодоления барьеров различными категориями инвалидов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Барьер** | **Зона, на которой барьер может присутствовать** | **Значимо для категории**(К, О-н, О-в, С-п,С-ч, Г-п, Г-ч, У) | **Техническое средство****для преодоления барьера** |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ** |
| 1. | Перепады высот | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в здание Пути движения внутри зданияЗона целевого назначения Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н | «Минипандус» двусторонний (например, излистового металла) |  |
| «Минипандус» приставной |  |
| Телескопический пандус |  |
| 2. | Отсутствие поручней с 2 сторон напандусах, лестницах | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в зданиеПути движения внутри здания, | К, О-н | Поручни |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Круглые ручки для подачи воды враковине | Санитарно-гигиенические помещения | К, О-в | Сенсорный смеситель |  |
| Локтевойспециализированный смеситель (с длинной ручкой) |  |
| 4. | Отсутствие поручней у раковины | Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н | Поручень для раковины |  |
| 5. | Водосборная решётка с круглыми ячейками диаметром более 1,8 см | Вход (входы) в зданиеПути движения внутри здания | О-н, С-п | Грязезащитное покрытие сквадратными, ромбовиднымиячейками |  |
| 6. | Отсутствие поручней рядом с унитазом | Санитарно-гигиенические помещения | К | Порученьстационарный со стороны стены ипоручень откидной со стороны свободного пространства рядом с унитазом |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Недостаточная ширина пути движения в чистоте(в т.ч. узкий проход, проезд, дверной проём) | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в зданиеПути движения внутри здания Зона целевого назначенияСанитарно-гигиенические помещения | К | Кресло-коляска, габариты которой позволяют преодолеть барьер |  |
|  |  |  |  | Доводчик, |  |
|  |  |  |  | обеспечивающий |
|  |  |  |  | задержку закрывания |
|  |  |  |  | дверей не менее 5 |
|  |  |  |  | секунд |
|  |  |  |  | Устройство для |  |
| 8. | Доводчик нефункционирует | Вход (входы) в зданиеПути движения внутри здания Зона целевого назначения | К | автоматического открывания дверей (с датчиком движения) |
| Устройство для |  |
|  |  |  |  | автоматического |
|  |  |  |  | открывания дверей (с |
|  |  |  |  | кнопкой) |
|  |  | Санитарно-гигиенические |  | Поручень на дверное |  |
|  |  | помещения |  | полотно |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Отсутствие дублированиялестниц (средствами подъема) | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в здание Пути движения внутри здания | К | Пандус |  |
| Подъёмная платформа |  |
| Лестничный подъёмник (лестницеход,«скаломобиль») |  |
| **ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ** |
| 10. | Отсутствиеинформации об ОСИ | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в здание | Все | Информационное табло |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Большая территория ОСИ (безинформации и навигации) | Территория, прилегающая к зданию | Все | Информационный стендМнемосхема |  |
| 12. | Несколько корпусов учреждения на территории (как п.11) |
| 13. | Отсутствие информации о выделенномпарковочном месте | Территория, прилегающая к зданию | Все | Знак «Парковка для инвалидов» итрафарет для отрисовки (нанесения) знака стоянки для инвалидов на поверхностипокрытия |  |
| 14. | Отсутствиеинформации о помещении | Зона целевого назначенияСанитарно-гигиенические помещения | Все | Информационно- тактильный знак |  |
| 15. | Отсутствие информации о направлении движения кприспособленному (при наличиинесколькихимеющихся на ОСИ) входу/зоне оказания | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в здание Пути движения внутри зданияЗона целевого назначения Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н, С-п | Информационный указатель (для С-п с тактильным дублированием) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | услуг/санитарно- гигиеническомупомещению |  |  |  |  |
| 16. | Отсутствие тактильной информации(направляющей, предупреждающей) | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в здание Пути движения внутри зданияЗона целевого назначения Санитарно-гигиеническиепомещения | С-п | Тактильные указатели (дорожные,напольные) |  |
| 17. | Отсутствие тактильной информации обуровне этажа на поручнях лестниц | Пути движения внутри здания | С-п | Тактильная наклейка на поручень |  |
| 18. | Кнопки в лифте не дублируются тактильными знаками | Пути движения внутри здания | С-п | Тактильная наклейка |  |
| 19. | Отсутствие контрастноймаркировки крайних ступеней лестницы | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в здание Пути движения внутри | С-ч | Самоклеящаясяконтрастная полоса на ступени (цветовое и/или фактурное выделение) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | здания |  | Противоскользящие накладки на ступени (контрастные) |  |
| 20. | Отсутствие контрастноймаркировки прозрачных дверных полотен | Вход (входы) в зданиеПути движения внутри здания Зона целевого назначения | С-ч | Наклейкаконтрастного цвета |  |
| 21. | Информация илиспособ её подачи не приспособлен для инвалидов снарушениями слуха | Вход (входы) в здание Пути движения внутри зданияЗона целевого назначения (кабинетная, прилавочная форма обслуживания) | Г-ч | Индукционнаясистема переносная |  |
| Зона целевого назначения (зальная формаобслуживания) | Индукционнаясистема стационарная |  |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ** |
| 22. | Отсутствие кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях | Санитарно-гигиенические помещения | Все | Кнопка вызова персонала со шнурком |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Установленнаясистема закрывания дверей не позволяет открывать дверьснаружи (шпингалет, крючок и т.д.) | Санитарно-гигиенические помещения | Все | Замок в двери, закрывающийся изнутри, с возможностьюоткрытия снаружи |  |
|  |  |  |  | Кнопка вызова |  |
|  |  |  |  | персонала |
| 24. | Отсутствиевозможности вызова ответственногосотрудника при необходимостиполучения помощи для преодоления барьеров | Территория, прилегающая к зданиюВход (входы) в здание Пути движения внутри зданияЗона целевого назначения Санитарно-гигиенические помещения | К, О-н, О-в, С-п, С-ч | (переговорное устройство)для С-п с тактильным дублированием |
| Информационное табло с номером телефона(для всех категорий |  |
|  |  |  |  | информацию отразить |
|  |  |  |  | на сайте организации) |